**Протокол № 43 от 16.11.2020г**

**по итогам закупа лекарственных средств и медицинских изделий способом запроса ценовых предложений**

**Комиссия в составе:**

Председатель:

заместитель директора по лечебной работе - Азанбаева А.К.

Члены комиссии:

главная медсестра - Кузеуова А. К.

главный бухгалтер - Айнабекова Г.С.

провизор - Абдрахманова А.К.

с/м ЦСЗ №2, председатель профсюзного комитета - Кожахметова Г.М.

секретарь комиссии:

материальный бухгалтер - Кайрбекова К.А.

Согласно гл. 10 Постановления Правительства РК от 30 октября 2009г. №1729 «Об утверждении Правил организации и проведения закупа лекарственных средств и медицинских изделий, фармацевтических услуг» с изменениями от 30 мая 2019 года, провели закуп способом запроса ценовых предложений следующих лекарственных средств и медицинских изделий:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ лота** | **Фармакологическая группа/ МНН** | **Ед. изм** | **Кол-во** | **Планируемая цена** | **Сумма** |
| 1 | **Стерилизатор автоклав паровой, объем 75 л.****Основные особенности:*** Крышка, паровая рубашка и основные узлы изготовлены из высоколегированной нержавеющей стали;
* Стерилизационная камера из высоколегированной нержавеющей стали марки;
* Камера имеет форму цилиндра и расположена вертикально;
* Встроенный парогенератор;
* Ручная заливка воды в парогенератор;
* Полуавтоматическое управление;
* Время нагрева – не более 30 мин.;
* Предварительное удаление воздуха из камеры – методом гравитационной продувки;
* Вакуумная сушка при помощи эжектора, глубина разрежения – не менее -0,07 МПа;
* Фильтр бактериальной очистки воздуха, поступающего в камеру на этапе выравнивания давления;
* Отключение ТЭН-ов при снижении уровня воды в парогенераторе;
* Защитное устройство от превышения давления в парогенераторе.

**Стандартный комплект поставки:*** Набор запасных частей (1 компл.);
* Стерилизационная коробка КСК-18 (3 шт.);
* Подставка под КСК;
* Сетка для сливного отверстия камеры;
* Клапан обратный.

**Технические характеристики:**Объем стерилизационной камеры, л: 54Время нагрева, не более, мин: 30Размеры камеры, мм: диаметр - 400глубина - 600Габаритные размеры, мм длина - 740ширина - 570высота - 1070Производительность встроенного парогенератора, кг/ч пара: 7,94Напряжение, В: 380Установочная мощность, кВт: 8Масса, не более, кг: 80Средняя наработка на отказ, не менее, циклов 3000Срок эксплуатации, лет: 10Система безопасности: Отключение ТЭН-ов при снижении уровня воды в парогенератореЗащитное устройство от превышения давления в парогенераторе. | шт | 1 | 2 200 000,00 | 2 200 000,00 |
|  | ИТОГО: |  |  |  | 2 200 000,00 |

**Дата публикации на интернет ресурсе: 04.11.2020 года**

**Дата начала приема заявок: 04.11.2020, 10:00**

**Дата окончания приема заявок: 11.11.2020, 10:00**

**Заявки на участие в закупе способом запроса ценовых предложений предоставили следующие потенциальные поставщики**:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Потенциальный поставщик** | **Дата** | **Время** |
| 1 | ТОО «МедЛидер» | 10.11.2020 | 16-22 |
| 2 | ТОО «Импорт МТ» | 10.11.2020 | 16-23 |
| 3 | ИП Цицвира | 11.11.2020 | 09-27 |
| 4 | ИП Исабеков | 11.11.2020 | 09-30 |
|  |  |  |  |

Согласно п. 112 Постановления Правительства РК от 30 октября 2009г. №1729 «Об утверждении Правил организации и проведения закупа лекарственных средств и медицинских изделий, фармацевтических услуг» с изменениями от 30 мая 2019 года **комиссия решила:**

1. В связи недостаточным финансированием и не возможностью произвести закуп и оплату медицинских изделий КГП «Поликлиника №3 города Караганды» вынуждены отказаться от закупки данного лоты в этом финансовом году.