**Протокол № 43 от 16.11.2020г**

**по итогам закупа лекарственных средств и медицинских изделий способом запроса ценовых предложений**

**Комиссия в составе:**

Председатель:

заместитель директора по лечебной работе - Азанбаева А.К.

Члены комиссии:

главная медсестра - Кузеуова А. К.

главный бухгалтер - Айнабекова Г.С.

провизор - Абдрахманова А.К.

с/м ЦСЗ №2, председатель профсюзного комитета - Кожахметова Г.М.

секретарь комиссии:

материальный бухгалтер - Кайрбекова К.А.

Согласно гл. 10 Постановления Правительства РК от 30 октября 2009г. №1729 «Об утверждении Правил организации и проведения закупа лекарственных средств и медицинских изделий, фармацевтических услуг» с изменениями от 30 мая 2019 года, провели закуп способом запроса ценовых предложений следующих лекарственных средств и медицинских изделий:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ лота** | **Фармакологическая группа/ МНН** | **Ед. изм** | **Кол-во** | **Планируемая цена** | **Сумма** |
| 1 | **Стерилизатор автоклав паровой, объем 75 л.**  **Основные особенности:**   * Крышка, паровая рубашка и основные узлы изготовлены из высоколегированной нержавеющей стали; * Стерилизационная камера из высоколегированной нержавеющей стали марки; * Камера имеет форму цилиндра и расположена вертикально; * Встроенный парогенератор; * Ручная заливка воды в парогенератор; * Полуавтоматическое управление; * Время нагрева – не более 30 мин.; * Предварительное удаление воздуха из камеры – методом гравитационной продувки; * Вакуумная сушка при помощи эжектора, глубина разрежения – не менее -0,07 МПа; * Фильтр бактериальной очистки воздуха, поступающего в камеру на этапе выравнивания давления; * Отключение ТЭН-ов при снижении уровня воды в парогенераторе; * Защитное устройство от превышения давления в парогенераторе.   **Стандартный комплект поставки:**   * Набор запасных частей (1 компл.); * Стерилизационная коробка КСК-18 (3 шт.); * Подставка под КСК; * Сетка для сливного отверстия камеры; * Клапан обратный.   **Технические характеристики:**  Объем стерилизационной камеры, л: 54  Время нагрева, не более, мин: 30  Размеры камеры, мм:  диаметр - 400  глубина - 600  Габаритные размеры, мм  длина - 740  ширина - 570  высота - 1070  Производительность встроенного парогенератора, кг/ч пара: 7,94  Напряжение, В: 380  Установочная мощность, кВт: 8  Масса, не более, кг: 80  Средняя наработка на отказ, не менее, циклов 3000  Срок эксплуатации, лет: 10  Система безопасности: Отключение ТЭН-ов при снижении уровня воды в парогенераторе  Защитное устройство от превышения давления в парогенераторе. | шт | 1 | 2 200 000,00 | 2 200 000,00 |
|  | ИТОГО: |  |  |  | 2 200 000,00 |

**Дата публикации на интернет ресурсе: 04.11.2020 года**

**Дата начала приема заявок: 04.11.2020, 10:00**

**Дата окончания приема заявок: 11.11.2020, 10:00**

**Заявки на участие в закупе способом запроса ценовых предложений предоставили следующие потенциальные поставщики**:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Потенциальный поставщик** | **Дата** | **Время** |
| 1 | ТОО «МедЛидер» | 10.11.2020 | 16-22 |
| 2 | ТОО «Импорт МТ» | 10.11.2020 | 16-23 |
| 3 | ИП Цицвира | 11.11.2020 | 09-27 |
| 4 | ИП Исабеков | 11.11.2020 | 09-30 |
|  |  |  |  |

Согласно п. 112 Постановления Правительства РК от 30 октября 2009г. №1729 «Об утверждении Правил организации и проведения закупа лекарственных средств и медицинских изделий, фармацевтических услуг» с изменениями от 30 мая 2019 года **комиссия решила:**

1. В связи недостаточным финансированием и не возможностью произвести закуп и оплату медицинских изделий КГП «Поликлиника №3 города Караганды» вынуждены отказаться от закупки данного лоты в этом финансовом году.